INICIO

Delay\_100ms

Encender LED

SI

¿Cambio de entrada?

1

NO

Apagar luces y bocina

Encender bocina

NO

SI

¿RC? des

Desarmar alarma

SI

Delay\_500ms

Apagar luces y LED

Delay\_500ms

Encender luces y LED

NO

¿Desarmar?

Apagar bocina

SI

¿Desactivar?

Desarmar alarma

1

¿RC?

Delay\_1000ms

Encender luces y bocina

NO

NO

Delay\_2000ms

Apagar LED